**Załącznik nr 1d**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski, warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty   
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

**Zadanie 4: Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu brukarskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna ofertowana cena brutto** |
| 1. | Chwytak do krawężników (CPV: 43300000-6) | 3 | szt. | Parametry:  - regulacja: 0 - 250 mm  - udźwig maksymalny: min. 120 kg  - ciężar: max. 7,00 kg  - posiadanie podwójnej rączki  - chwytaki krawężników, obrzeży: minimum czteropunktowe, gumowe  -możliwość pracy w pozycji wyprostowanej: tak  - zastosowanie: krawężniki, obrzeża  - gwarancja 24 miesiące  certyfikat CE |  |  |
| 2. | Chwytak do kostki brukowej (CPV-43300000-6) | 4 | szt. | Parametry:  - materiał: metal  - regulacja uchwytu: 275 / 340 / 365 / 400 / 425 / 470 / 485 / 530 / 545 mm  - udźwig maksymalny: minimum 50 kg  - waga: max. 3 kg  - typ uchwytu kostki= samo-zacisk  - gwarancja 24 miesiące  certyfikat CE |  |  |
| 3. | Myjka ciśnieniowa (42924730-5) | 3 | szt. | Parametry:  - maksymalny wydatek wody: min 360 l/h  - ciśnienie maksymalne: min. 110 bar  -maksymalna temperatura doprowadzanej wody: min. 40°C  - moc znamionowa: min. 1550 W  - zasilanie sieciowe 230 V  - waga max. 7 kg  - długość węża ciśnieniowego min. 550 cm  - wbudowany filtr do wody:  - przyłącze wody: ¾”  - gwarancja 24 miesiące  certyfikat CE |  |  |
| 4. | Gilotyna do kostki brukowej  (CPV: 45233222-1) | 1 | szt. | Parametry:  - siła cięcia przy 20 kg nacisku: 44,0-46,0 kN  - wysokość cięcia: 40-120 mm  - maksymalna długość cięcia – min. 380mm  - waga: max. 37 kg  - zastosowanie: kostka brukowa oraz płytki  - gwarancja 24 miesiące  certyfikat CE |  |  |
| 5. | Zgarniacz listwowy (CPV: 45233222-1) | 5 | szt. | Parametry:  - długość zgarniacza: 145 - 155 cm  - długość trzonka: 145 - 155 cm  -materiał: zgarniacz aluminiowy profil, trzonek drewniany  - odciągi w konstrukcji zgarniacza:  - gwarancja 24 miesiące  certyfikat CE |  |  |
| 6. | Wyważarka brukarska (CPV: 45233222-1) | 3 | szt. | Parametry:  - zastosowanie: pozycjonowanie kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.  - Ilość ostrzy: min. 2  - Rączki: tworzywo sztuczne  - gwarancja 24 miesiące  certyfikat CE |  |  |
| 7. | Młotek brukarski (CPV 4415000-9) | 5 | szt. | Parametry:  - trzon: drewniany prosty  - długość całkowita: min. 400 mm  - waga głowicy: 1,4 – 1,6 kg  - waga całkowita: 2,5-2,7 kg  certyfikat CE |  |  |
| 8. | Przymiar brukarski (CPV: 45233222-1) | 3 | szt. | Parametry:  - zastosowanie do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej  - pokrycie powierzchni urządzenia: powłoka galwaniczna  - certyfikat CE  - gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 9. | Łopaty (CPV: 44115000-9) | 10 | szt. | Parametry:  - długość całkowita urządzenia: 120 cm  - materiał trzonka: włókno szklane, malowane proszkowo/drewno, lakierowane  - wysokość szpadla: 25-27 cm  - szerokość głowicy 17-20 cm  - waga: max 2 kg  - uchwyt rączki: ergonomiczny  certyfikat CE |  |  |
| 10. | Taczki (CPV: 44115000-9) | 3 | szt. | Parametry:  - materiał stelażu: stal ocynkowana  - długość całkowita 85-95 cm  - szerokość całkowita: 55-65 cm  - pojemność zasypowa: 110-130 l  - ilość kół 2 szt.  - średnica koła 40 cm  - felga: metalowa  - rączki: zakończone tworzywem  - misa: tłoczona  - uchwyt rączki: ergonomiczny  certyfikat CE |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy