**Załącznik 1b – Przedmiar robót – remont klatki schodowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis robót** |  |  |
|  | jednostka | ilość |
| Rozebranie płytek na zaprawie cementowej | m² | 8,32 |
| Demontaż skrzydła drzwiowego z wykuciem ościeżnicy | m² | 3,19 |
| Wyburzenie części ściany na półpiętrze | m³ | 4,56 |
| Wywiezienie gruzu | m³ | 4,29 |
| Utyizacja gruzu | m³ | 4,68 |
| Wstawieni podrproży stalowych | kg | 218,88 |
| Tynkowanie ściany po wyburzeniu | m² | 13,20 |
| Cięcie i usunięcie posadzki pod nową ścianę | m² | 3,85 |
| Ścianki działowe z bloczków sylikonowych | m² | 9,72 |
| Nadproże ceramiczne | m² | 2,16 |
| Tynkowanie wymurowanej ściany | m | 18,92 |
| Przeróbka otworu pod drzwi | m² | 1,20 |
| Drzwi wewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem | m² | 2,88 |
| Drzwi wewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem | m² | 2,16 |
| Drzwi wewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem | m² | 3,54 |
| Prace naprawcze posadzki po wykłuciu ścian na półpiętrze | m | 48,60 |
| Obsadzenie podłokietnika z aglomarmuru | m | 1,80 |
| Wykłucie bruzd pod instalację elektryczną | m | 63,00 |
| Przewody elektryczne | m | 63,00 |
| Przygotowanie podłoża pod oprawy świetlne przykręcane w betonie | kpl. | 6,00 |
| Montaż z podłączeniem opraw świetlnych | szt. | 5,50 |
| Montaż na gotowym podłożu łączników krzyżowych | szt. | 3,60 |
| Montaż bezpiecznika w rozdzielnielektrycznej | szt. | 1,00 |
| Zaprawienie bruzd | m | 48,60 |
| Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa na wierzchu konstrukcji | m² | 5,40 |
| Izolacja z foli PE | m² | 4,95 |
| Tynki wewnętrzne zwykła -wykonane ręcznie-glify | m² | 85,63 |
| Przygotowanie podłoża pod płytki | m² | 18,00 |
| Ułożenie płytek | m² | 15,80 |
| Cokoliki na schodach | m | 30,00 |
| Renowacja istniejącej barierki | m | 15,12 |
| Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod szpachlowanie | m² | 15,12 |
| Szpachlowanie ścian | m² | 163,20 |
| Gruntowanie podłoża pod malowanie | m² | 163,20 |
| Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi | m² | 163,20 |
| Impregnacja płytek | m² | 15,8 |
| Obróbka otworu okiennego | m | 8,2 |
| Wykucie otworów drzwiowych w ścianie z cegły pełnej | m³ | 14,4 |
| Nadproże IPE 100 długość 1,5mb | szt. | 24 |
| Obróbka otworów drzwiowych | szt. | 25,2 |