**Załącznik nr 1a**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: technolog robót wykończeniowych, warsztat brukarski, warsztat gastronomiczno-kulinarny w ramach projektu: ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

**Zadanie 1: Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu – technolog robót wykończeniowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna ofertowana cena brutto** |
| 1. | Rusztowanie(CPV: 44212310-5) | 2 | szt. | Parametry:- 1 szt. tzn. 1 zestaw – 18 ram- wysokość robocza 8,30 m- wysokość konstrukcji 7,30 m- wysokość do podestu 6,30 m- waga 1 zestawu 144 kg- powierzchnia pod względem transportowym 90 cm\*85 cm\*165 cm  |  |  |
| 2. | Agregat malarski(CPV: 43812000-8) | 2 | szt. | Parametry:- zbiornik 10 l- ciśnienie powietrza ok. 3 bar- wąż długości około 4 m- dysza 2,0- wyposażony w regulator ciśnienia i pistolet do malowania- wejście typowe 1/4- sprężarka o wydajności powietrza min. 250- 250 l/min- do uniwersalnego malowania dużych powierzchni. |  |  |
| 3. | Pilarkatarczowa(CPV- 43812000-8) | 1 | szt. | Parametry:- regulowana głębokość cięcia, opcja zmiany kąta cięcia- ergonomiczna konstrukcja- współpraca z tarczą tnącą o średnicy 190 mm- moc znamionowa min.1200 W - prędkość obrotowa na biegu jałowym 5600 obr./min- szybkie i skuteczne cięcie wzdłużne i ukosowe |  |  |
| 4. | Drabina malarska( CPV 44423200-3) | 2 | szt. | Parametry:- drewniana rozstawna, 2x5 szczebli- boki drabiny wykonane z listwy o grubości 6,5\*2,2 cm - z impregnowanego drewna sosnowego, wzmocnione prętem stalowym |  |  |
| 5. | Pistolet do pianki montażowej(CPV: 43812000-8) | 2 | szt. | Parametry:- korpus pistoletu niklowany metalowy- kosz mocujący pokryty warstwą teflonu- zdejmowana plastikowa rękojeść-duże plastikowe pokrętło pozwalające na szybkie i precyzyjne ustawienie wypływu piany |  |  |
| 6. | Szlifierka do drewna(CPV:43811000-1) | 1 | szt. | Parametry:- moc min.200 W- prędkość oscylacyjna: minimum 11000/min.- średnica oscylacji: 2,0 mm- częstotliwość skoków:min.22000/min.- Powierzchnia szlifująca: min.100\*180mm- waga: 2 kg- pojemnik, worek na pył- przyłącze umożliwiające bezpośrednie połączenie z odkurzaczem |  |  |
| 7. | Szlifierka do posadzek(CPV:43414000-8) | 1 | szt. | Parametry:- napięcie 230 V- moc min.1300 W- średnica tarczy szlifującej min. 125 mm- łagodny rozruch- waga max.2,0 kg- powierzchnia szlifująca min.90\*190 mm |  |  |
| 8. | Szlifierka typu żyrafa(CPV:43414000-8) | 1 | szt. | Parametry: - waga max.6,0 kg- rozmiar papieru ściernego fi 215- prędkość 1000-1600/min.- napięcie 230 V- długość kabla min.3,0 m- demontowany rozrusznik |  |  |
| 9. | Wyrzynarka do drewna(CPV:43810000-4) | 1 | szt. | Parametry:- moc minimum 450 W- częstotliwość skoków na biegu jałowym 3100/min. - długość skoku 18 mm- zdolność cięcia w drewnie 65 m- wymiary (D x S x W) 223 x 77 x 197 mm- waga (EPTA) 1,9 k- regulowana listwa tnąca- wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej- pompka paliwa- zdalna regulacja- płyta podstawy odchylana w obie strony 0 45\* a do cięcia blisko krawędzi przesuwana do tyłu- przycisk blokady przy pracy ciągłej- możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego |  |  |
| 10. | Szlifierka kątowa(CPV:43414000-8) | 2 | szt. | Parametry:- Prędkość obrotowa bezobciążenia 19500 min-1 - Napięcie akumulatora 12 V 2.0Ah - Średnica otworu 10 mm - Ciężar bez akumulatora 0.6 kg;

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
| - średnica korpusu mała umożliwiająca bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką- mała obudowa przekładni- silnik odporny na ciepło- dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniem- anty-restart system |

 |  |  |
| 11. | Urządzenie do cięcia glazury(CPV:43810000-4) | 1 | szt. | Parametry:- urządzenie składa się ze stabilnej podstawy wykonanej z aluminium wyścielonej warstwą zapobiegającą ślizganiu się materiału oraz jednej wytrzymałej prowadnicy i przesuwanego po niej zespołu tnącego- zapewniające łatwe cięcie i łamanie płytek- możliwość cięcia płytek pod dowolnym kątem- rozmiar podstawy umożliwia cięcie największych standardowych płytek, cięcie poprzeczne, cięcie wzdłuż przekątnej- Przymiar do cięcia glazury: 45 stopni. - Grubość płytki / glazury / terakoty: 6-20 mm; |  |  |
| 12. | Kielnia(CPV:44115000-9) | 10 | szt. | Parametry:- do nakładania i rozprowadzania klejów i zapraw- blat hartowany o grubości 12 mm i długości 210 mm ze stali szlachetnej o wysokiej sprężystości |  |  |
| 13. | Pion malarski(CPV 45262522-6) | 5 | szt. | Parametry:- lekki, niewielki rozmiar |  |  |
| 14. | Młotek murarski(CPV 45262522-6) | 5 | szt. | Parametry:- młotek kuty w całości z jednego kawałka stali o wysokim gatunku- wyposażony w magnetyczny uchwyt na gwóźdź- wygodna gumowa rękojeść pozwalająca na pewny chwyt |  |  |
| 15. | Przecinak(CPV:43810000-4) | 5 | szt. | Parametry:- wykonany z wysokiej jakości materiałów, stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości |  |  |
| 16. | Kaster budowlany(CPV 45262522-6) | 5 | szt. | Parametry:- pojemność 90 l- wykonana z tworzywa sztucznego elastycznego |  |  |
| 17. | Wiadro(CPV: 39224330-0) | 10 | szt. | Parametry:- wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na uderzenie i ścieranie- pojemność 20 - 25 l.- uchwyt wytrzymały, plastikowa raczka, mocowany od zewnątrz do wewnątrz wiadra |  |  |
| 18. | Pistolet do gwoździ(CPV:43810000-4) | 2 | szt. | Parametry:- napięcie 230 V- ciśnienie maksymalne: min. 8,3 bara- ciśnienie robocze: 60-100psi- pojemność magazynka: 100 sztuk- rozmiar gwoździ : 15-50 mm- rozmiar zszywek 16-40 mm- długość kabla min.1,8 m- blokada zabezpieczająca- w zestawie min. 150 zszywek |  |  |
| 19. | Mieszadło elektryczne(CPV:38436500-5) | 1 | szt. | Parametry:- moc min. 1800 W- napięcie 230 V- obudowa z odlewu ciśnieniowego- złącze do szybkiej zmiany wiertła- płynna regulacja szybkości- ergonomicznie ukształtowany uchwyt |  |  |
| 20. | Wkrętarka(CPV: 42652000-1) | 2 | szt. | Parametry:- prędkość obrotowa 1300 obr./min.- max. zdolność wiercenia w stali: 10 mm- max. zdolność wiercenia w drewnie: 25 mm- waga max. 1,5 kg- napięcie zasilania 12 V- elementy przekładni wykonane z metalu- hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu |  |  |
| 21. | Poziomica laserowa( CPV: 43300000-6) | 2 | szt. | Parametry:- liczba wiązek laserowych: 1- liczba punktów laserowych: 1- maksymalny zasięg pracy linii laserowej: 5 m- maksymalny zasięg pracy punktu laserowego: 20 m- dokładność niwelacji: +/- 0,5 mm/m- typ lasera: 635 nm- maksymalna moc wyjściowa: < 2 mW- klasa lasera: 2- Zasilanie: 2 baterie R3 (AAA) 1,5V- Ciężar urządzenia: 0,19 kg- Wymiary urządzenia: 154 x 25 x 30 mm |  |  |
| 22. | Odkurzacz gospodarczy( CPV: 39713430-6) | 1 | szt. | Parametry:- moc min.1400 W- moc ssania 18 pa- pojemność zbiornika 30-40 l- przystosowany do pracy na sucho i na mokro- wyposażony w filtr HEPA- kabel zasilający o dł. 5 m.- gniazdo zasilające do elektronarzędzi- funkcja dmuchawy do liści- metalowa obudowa- możliwość pracy z workiem lub bez- minimum norma IPAX 4- zestaw ssawek i szczotek min. 3 szt. |  |  |
| 23. | Zestaw kluczy(CPV: 44512940-3) | 2 | zestaw | Parametry:- klucze p-o, regulowany i hex- poziomica 225 mm- uchwyt zapadkowy- przedłużki; adapter- nasadka do świec zapłonowych- nasadki- bity, końcówki, nóż, ostrza, szczypce- piłka do metalu, klamry- młot ślusarski- miernik napięcia- minimum 108 elementów - walizka |  |  |
| 24. | Skrzynka z narzędziami(CPV:44512930-0) | 2 | szt. | Parametry:-w wyposażeniu: wiertła do metalu i kamienia, bity wkrętaka, element do blokowania nakrętek, uchwyt do bitów, bity łopatkowe, piła walcowa i adapter. |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy