**Załącznik nr 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

Do zaproszenia do złożenia oferty cenowej- Rozeznanie rynku nr 4/RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 26.06.2019 r dotyczące wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń oraz sprzętów dla warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni w ramach projektu: ,,Aktywna integracja szansą
 na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

**Sprzedaż i dostawa urządzeń oraz sprzętu dla warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna ofertowana cena brutto** |
| 1. | Traktor ogrodowy – kosiarka (kod CPV 16311000-8) | 1 | szt. | Parametry:* szerokość koszenia: min.80 cm
* pojemność skokowa: min. 350 cm³
* moc znamionowa silnika: min 5,7 kW
* kosz o pojemności min. 180 l
* napięcie akumulatora: 12V
* pojemność akumulatora: 18Ah
* liczba noży: 2
* szerokość koszenia: min. 82 cm
* prędkość maksymalna: min. 9 km/h
* metoda koszenia; wyrzut boczny lub tylny, mulczowanie
* rodzaj regulacji wysokości koszenia: centralna, manualna
* zakres regulacji wysokości koszenia: 2.5-8 cm
* liczba stopni regulacji koszenia: min.7
* waga urządzenia: max.175 kg
* pojemność zbiornika paliwa: min. 6l
* sprzęgło: elektromagnetyczne
* światła przednia: tak - halogenowe
* instrukcja w języku polskim
* gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 2. | Opryskiwacz wózkowy (kod CPV 16400000-9) | 1 | szt. | Parametry:* pojemność 18 - 20 l
* wyposażenie: wąż z potrójnym oplotem: min.160 cm
* lanca teleskopowa po rozciągnięciu: min. 110 cm,
* zestaw części zamiennych: min. 10 elementów
* ciśnienie robocze: 0,35 – 0,7 MPa
* duże koła o szerokim profilu
* miękki uchwyt o regulowanej wysokości
 |  |  |
| 3. | Nożyce spalinowe do żywopłotu (kod CPV 16160000-4)  | 1 | szt. | Parametry:* pojemność skokowa – 27,0 - 30,0 cm³
* moc – min.0,75 kW/1KM
* ciężar max. 5 kg
* długość listwy tnącej – min.60 cm.
* nieograniczona swoboda ruchu
* gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 4. | Wózki do sprzątania ( kod CPV 34912100-4) | 2 | szt. | Parametry:* wymiary wózka: wys. 90 - 100 cm / szer. 30 - 50 cm / dł. 50 - 60 cm
* metalowe ramię wyciskarki
* wyciskarka szczękowa,
* prosty demontaż wyciskarki od konstrukcji wózka
* wiaderko o pojemności 20-25 litry z podziałką
* podręczny koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania
* uchwyt prowadzący
* mop: kij aluminiowy (130-145 cm), uchwyt ,,na uszy” o szerokości 40 cm.
* 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian
* kółka:4 x gumowe samoskrętne
* zaczep na mop: tak
* gwarancja min. 12 miesięcy od daty zakupu
 |  |  |
| 5. | Myjki do okien (kod CPV 42995000-7) | 2 | szt. | Parametry:* zbiornik wody brudnej: min. [100 ml](https://www.asc-pro.pl/zbiornik-wody-brudnej/100-ml/)
* szerokość ssawki: min. 260 mm
* waga: max 1 kg
* czas ładowania akumulatora: max 240 [min](https://www.asc-pro.pl/czas-ladowania-akumulatora/185-min/)
* czas pracy ciągłej na akumulatorze: min. [30 min](https://www.asc-pro.pl/czas-pracy-ciaglej-aku/35-min/)
* wydajność powierzchniowa na 1 ładowaniu: min. [150 m](https://www.asc-pro.pl/wydajnosc-pow-1-ladowanie/okolo-105-m%C2%B2-35-okien/)2
* akumulator: litowo-jonowy
* ładowarka: w zestawie
* spryskiwacz: z padem z mikrofibry
* wymienna ssawka
* gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 6. | Myjka ciśnieniowa (kod CPV 42924740-8) | 2 | szt. | Parametry:* ciśnienie: 105-130 bar / maks. 11 bar/MP
* wydajność tłoczenia: min 350 l/h
* maksymalna temperatura doprowadzanej wody: 40°C
* napięcie: 220-240V
* moc przyłącza: min. 1.4kW
* ciężar bez wyposażenia: max 7 kg
* gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 7. | Odkurzacz piorący (kod CPV 39713430-6) | 1 | szt. | Parametry:* moc silnika: min. 1300 W
* typ filtra: tekstylny
* pojemność pojemnika: min. 4 l
* worka/zbiornika na ciecz: min. 4 l
* zasięg pracy min. 9.0 m
* długość przewodu: min. 7.0 m
* ssawka szczelinowa
* ssawka do tapicerki
* dysza ekstrakcyjna
* gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 8. | Wózek transportowy ogrodowy (kod CPV 34912100-4) | 1 | szt. | Parametry:* wykonanie : tworzywo sztuczne odporne na działalnie warunków atmosferycznych (deszcz, wilgoć, mróz, śnieg, promieniowanie słoneczne)
* długość pojemnika: 60 - 70 cm
* szerokość pojemnika: 45-55 cm
* wysokość pojemnika: 40-50 cm
* pojemność pojemnika: min 65 l
* nośność: min. 48 kg
* koła łożyskowe: tak
* gwarancja: min. 12 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 9. | Zamiatarka spalinowa (kod CPV 34921100-0) | 1 | szt. | Parametry: * silnik: spalinowy 4 suwowy
* pojemność skokowa : min. 210 cm3
* moc znamionowa silnika: min. 4,3 kW
* obroty silnika: 3400-3800 rpm
* rozrusznik: ręczny
* pojemność zbiornika paliwa: 3 - 4,5 L
* pojemność zbiornika oleju: 0,5 - 0,7 L
* szerokość robocza: 75 – 85 cm
* regulacja kąta zamiatania: 15° w obie strony
* koła z łożyskowaniem kulkowym
* liczba biegów : 6P, 2T
* waga: max 80 kg
* gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu
 |  |  |
| 10. | Kosa spalinowa (kod CPV 16310000-1) | 1 | szt. |

|  |
| --- |
| Parametry: * moc: min. 2,2 kW/3 KM
* pojemność skokowa: min. 45 cm3
* ciężar: max. 9 kg
* średnica cięcia: min. 475 mm
* pojemność zbiornika na paliwo: 0,7 -1,00 l.
* długość całkowita: max. 175-190 cm
* ergonomiczny uchwyt oburęczny: tak
* rozruch: ręczny
* poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa: 110-115 dB(A)
* podstawowe narzędzie tnące: głowica żyłkowa

gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu |
|  |
|  |
|  |

 |  |  |
| 11. | Kosiarka spalinowa z napędem (kod CPV 16310000-1) | 1 | szt. | **Parametry:*** pojemność silnika: min. 179 cm3
* silnik o mocy min. 3 kW
* rozruch: ręczny
* napęd kół: tylna oś
* szerokość pracy: min.50 cm.
* wysokość pracy: 6 pozycji, regulacja centralna
* prędkość napędu: 0 – (min. 3,5km/h)
* deflektor: tak boczny i tylny
* łożyskowanie kół: łożyska kulkowe
* obudowa: stalowa
* kosz tekstylny z plastikową pokrywą, min.65l
* napęd kół: tylna oś, min.3,5 km/h
* waga urządzenia: max 44 kg
* gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu
* instrukcja w języku polskim
 |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy