**Załącznik nr 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

Do zaproszenia do złożenia oferty cenowej- Rozeznanie rynku nr 4/RPO/CIS/SNR/2019/P z dnia 26.06.2019 r dotyczące wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń oraz sprzętów dla warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni w ramach projektu: ,,Aktywna integracja szansą  
 na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty   
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

**Sprzedaż i dostawa urządzeń oraz sprzętu dla warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zieleni**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Łączna ofertowana cena brutto** |
| 1. | Traktor ogrodowy – kosiarka  (kod CPV 16311000-8) | 1 | szt. | Parametry:   * szerokość koszenia: min.80 cm * pojemność skokowa: min. 350 cm³ * moc znamionowa silnika: min 5,7 kW * kosz o pojemności min. 180 l * napięcie akumulatora: 12V * pojemność akumulatora: 18Ah * liczba noży: 2 * szerokość koszenia: min. 82 cm * prędkość maksymalna: min. 9 km/h * metoda koszenia; wyrzut boczny lub tylny, mulczowanie * rodzaj regulacji wysokości koszenia: centralna, manualna * zakres regulacji wysokości koszenia: 2.5-8 cm * liczba stopni regulacji koszenia: min.7 * waga urządzenia: max.175 kg * pojemność zbiornika paliwa: min. 6l * sprzęgło: elektromagnetyczne * światła przednia: tak - halogenowe * instrukcja w języku polskim * gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 2. | Opryskiwacz wózkowy  (kod CPV 16400000-9) | 1 | szt. | Parametry:   * pojemność 18 - 20 l * wyposażenie: wąż z potrójnym oplotem: min.160 cm * lanca teleskopowa po rozciągnięciu: min. 110 cm, * zestaw części zamiennych: min. 10 elementów * ciśnienie robocze: 0,35 – 0,7 MPa * duże koła o szerokim profilu * miękki uchwyt o regulowanej wysokości |  |  |
| 3. | Nożyce spalinowe do żywopłotu (kod CPV 16160000-4) | 1 | szt. | Parametry:   * pojemność skokowa – 27,0 - 30,0 cm³ * moc – min.0,75 kW/1KM * ciężar max. 5 kg * długość listwy tnącej – min.60 cm. * nieograniczona swoboda ruchu * gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 4. | Wózki do sprzątania  ( kod CPV 34912100-4) | 2 | szt. | Parametry:   * wymiary wózka: wys. 90 - 100 cm / szer. 30 - 50 cm / dł. 50 - 60 cm * metalowe ramię wyciskarki * wyciskarka szczękowa, * prosty demontaż wyciskarki od konstrukcji wózka * wiaderko o pojemności 20-25 litry z podziałką * podręczny koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania * uchwyt prowadzący * mop: kij aluminiowy (130-145 cm), uchwyt ,,na uszy” o szerokości 40 cm. * 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian * kółka:4 x gumowe samoskrętne * zaczep na mop: tak * gwarancja min. 12 miesięcy od daty zakupu |  |  |
| 5. | Myjki do okien  (kod CPV 42995000-7) | 2 | szt. | Parametry:   * zbiornik wody brudnej: min. [100 ml](https://www.asc-pro.pl/zbiornik-wody-brudnej/100-ml/) * szerokość ssawki: min. 260 mm * waga: max 1 kg * czas ładowania akumulatora: max 240 [min](https://www.asc-pro.pl/czas-ladowania-akumulatora/185-min/) * czas pracy ciągłej na akumulatorze: min. [30 min](https://www.asc-pro.pl/czas-pracy-ciaglej-aku/35-min/) * wydajność powierzchniowa na 1 ładowaniu: min. [150 m](https://www.asc-pro.pl/wydajnosc-pow-1-ladowanie/okolo-105-m²-35-okien/)2 * akumulator: litowo-jonowy * ładowarka: w zestawie * spryskiwacz: z padem z mikrofibry * wymienna ssawka * gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 6. | Myjka ciśnieniowa (kod CPV 42924740-8) | 2 | szt. | Parametry:   * ciśnienie: 105-130 bar / maks. 11 bar/MP * wydajność tłoczenia: min 350 l/h * maksymalna temperatura doprowadzanej wody: 40°C * napięcie: 220-240V * moc przyłącza: min. 1.4kW * ciężar bez wyposażenia: max 7 kg * gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 7. | Odkurzacz piorący (kod CPV 39713430-6) | 1 | szt. | Parametry:   * moc silnika: min. 1300 W * typ filtra: tekstylny * pojemność pojemnika: min. 4 l * worka/zbiornika na ciecz: min. 4 l * zasięg pracy min. 9.0 m * długość przewodu: min. 7.0 m * ssawka szczelinowa * ssawka do tapicerki * dysza ekstrakcyjna * gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 8. | Wózek transportowy ogrodowy (kod CPV 34912100-4) | 1 | szt. | Parametry:   * wykonanie : tworzywo sztuczne odporne na działalnie warunków atmosferycznych (deszcz, wilgoć, mróz, śnieg, promieniowanie słoneczne) * długość pojemnika: 60 - 70 cm * szerokość pojemnika: 45-55 cm * wysokość pojemnika: 40-50 cm * pojemność pojemnika: min 65 l * nośność: min. 48 kg * koła łożyskowe: tak * gwarancja: min. 12 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 9. | Zamiatarka spalinowa (kod CPV 34921100-0) | 1 | szt. | Parametry:   * silnik: spalinowy 4 suwowy * pojemność skokowa : min. 210 cm3 * moc znamionowa silnika: min. 4,3 kW * obroty silnika: 3400-3800 rpm * rozrusznik: ręczny * pojemność zbiornika paliwa: 3 - 4,5 L * pojemność zbiornika oleju: 0,5 - 0,7 L * szerokość robocza: 75 – 85 cm * regulacja kąta zamiatania: 15° w obie strony * koła z łożyskowaniem kulkowym * liczba biegów : 6P, 2T * waga: max 80 kg * gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu |  |  |
| 10. | Kosa spalinowa (kod CPV 16310000-1) | 1 | szt. | |  | | --- | | Parametry:   * moc: min. 2,2 kW/3 KM * pojemność skokowa: min. 45 cm3 * ciężar: max. 9 kg * średnica cięcia: min. 475 mm * pojemność zbiornika na paliwo: 0,7 -1,00 l. * długość całkowita: max. 175-190 cm * ergonomiczny uchwyt oburęczny: tak * rozruch: ręczny * poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa: 110-115 dB(A) * podstawowe narzędzie tnące: głowica żyłkowa   gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu | |  | |  | |  | |  |  |
| 11. | Kosiarka spalinowa z napędem  (kod CPV 16310000-1) | 1 | szt. | **Parametry:**   * pojemność silnika: min. 179 cm3 * silnik o mocy min. 3 kW * rozruch: ręczny * napęd kół: tylna oś * szerokość pracy: min.50 cm. * wysokość pracy: 6 pozycji, regulacja centralna * prędkość napędu: 0 – (min. 3,5km/h) * deflektor: tak boczny i tylny * łożyskowanie kół: łożyska kulkowe * obudowa: stalowa * kosz tekstylny z plastikową pokrywą, min.65l * napęd kół: tylna oś, min.3,5 km/h * waga urządzenia: max 44 kg * gwarancja: min. 24 miesiące od daty zakupu * instrukcja w języku polskim |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy